
自助通道机
显示屏（LED）12.1寸参数
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1.1 显示屏：LED 12.1寸高亮液晶屏  户外显示屏户外高亮 亮度800 高亮屏

1.2 品牌：LG
1.3 Size尺寸：12.1寸（横屏）室外
1.4 Resolution (pixel)分辨率（像素）：1280(RGB)×800 , WXGA
1.5 Aspect Ratio屏幕高宽比：16:9
1.6 Frequency频率：60Hz
1.7 Brightness (cd/m²)亮度：800
1.8 Contrast Ratio对比率：1000: 1
1.9 Response Time (ms) (at 25°C)响应时间：4.0(gray to gray)
1.10 色彩：1677万色
1.11 显示尺寸：261.12×163.2 mm (H×V)
1.12 点矩：0.21(H)×0.63(V)

1.13 耐用时间：100000小时以上
1.14 工作温度：-20度至50度
1.15 储存温度：-20度至60度
1.16背光灯类型：CCFL冷阴极萤光灯管
屏体机壳参数  

2.1 机壳材质：全钢数控制造，金属汽车烤漆具有防锈、防磁、防静电功能

2.2 内部系统：电源系统、工业控制系统、散热系统

2.3 型体：流线型外型，人性化设计，时尚豪华，多媒体集成一体化结构

3、嵌入式控制器参数
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3.1 CPU：RK3188 ,四核， 主频1.8 GHz
3.2 内存：1GB/2GB
3.3 内置存储器： NAND FLASH/EMMC 8GB(可选8GB/16GB/32GB/64GB)
3.4 解码分辨率：最高支持1080P
3.5 操作系统：Android 4.4
3.6 以太网：1个，10M/100M自适应
3.7 广域网：3G/4G 联通/移动/电信(模块选配)
3.8 WIFI：802.11 b/g/n
3.9 蓝牙：BT4.0, BLE(选配)
3.10 视频播放：支持 AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），3.11 WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、XVID），DAT（VCD 格式），VOB（DVD 格式），PMP,MPEG，.MPG,，    FLV（H.263，H.264），ASF  ，TS， TP，3GP，MPG 等 30 种格式以上
3.12 图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF

3.13 USB2.0接口：2个USB HOST标准接口、2个USB扩展接口
3.14 串口：2-3个 RS232 (选配TTL)
3.15 SD卡：标准SD卡（支持自锁）
3.16 LVDS输出：双8位LVDS输出，可直接驱动50/60Hz液晶屏，支持1080P
3.17 模拟音频输出：支持左右声道输出, 内置双通道4R/20W，8R/10W功放
3.18 RTC实时时钟：支持
3.19 定时开关机：支持多种模式定时开关机
3.20 系统升级：支持USB升级，SD卡升级，远程升级
4、网络对讲机

4.1：处理器：高性能嵌入式SOC处理器

4.2 操作系统：嵌入式LINUX操作系统

4.3 传感器：100W/200W（可选）像素 CMOS传感器

4.4 视频压缩：H.264/30FPS

4.5 音频输入：内置高灵敏全向麦克风

4.6 音频输出：内置扬声器+ 1×LINE OUT

4.7 压缩标准：G.711、G.713、GSM、DAC

4.8 压缩码率：64KBPS/8KBPS

4.9 音频处理：专业回声消除和噪音抑制

4.10以太网：10M/100M自适应

4.11网络协议：TCP/IP 、DNP

4.12网口：10/100M自适应以太网口

4.13报警接口：3× 开关量输入，2× 开关量输出

4.14电源：DC 12V   1A

4.15功耗：≤5W

4.16工作温度：﹣30°C~70°C
整体外观
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车牌识别一体机
1、显示屏（LED）12.1寸参数
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1.1 显示屏：LED 12.1寸高亮液晶屏  户外显示屏户外高亮 亮度800 高亮屏

1.2 品牌：LG
1.3 Size尺寸：12.1寸（横屏）室外
1.4 Resolution (pixel)分辨率（像素）：1280(RGB)×800 , WXGA
1.5 Aspect Ratio屏幕高宽比：16:9
1.6 Frequency频率：60Hz
1.7 Brightness (cd/m²)亮度：800
1.8 Contrast Ratio对比率：1000: 1
1.9 Response Time (ms) (at 25°C)响应时间：4.0(gray to gray)
1.10 色彩：1677万色
1.11 显示尺寸：261.12×163.2 mm (H×V)
1.12 点矩：0.21(H)×0.63(V)

1.13 耐用时间：100000小时以上
1.14 工作温度：-20度至50度
1.15 储存温度：-20度至60度
1.16背光灯类型：CCFL冷阴极萤光灯管
2、屏体机壳参数  

2.1 机壳材质：全钢数控制造，金属汽车烤漆具有防锈、防磁、防静电功能

2.2 内部系统：电源系统、工业控制系统、散热系统

2.3 型体：流线型外型，人性化设计，时尚豪华，多媒体集成一体化结构

3、嵌入式控制器参数

[image: image7.png]



3.1 CPU：RK3188 ,四核， 主频1.8 GHz
3.2 内存：1GB/2GB
3.3 内置存储器： NAND FLASH/EMMC 8GB(可选8GB/16GB/32GB/64GB)
3.4 解码分辨率：最高支持1080P
3.5 操作系统：Android 4.4
3.6 以太网：1个，10M/100M自适应
3.7 广域网：3G/4G 联通/移动/电信(模块选配)
3.8 WIFI：802.11 b/g/n
3.9 蓝牙：BT4.0, BLE(选配)
3.10 视频播放：支持 AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），3.11 WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、XVID），DAT（VCD 格式），VOB（DVD 格式），PMP,MPEG，.MPG,，    FLV（H.263，H.264），ASF  ，TS， TP，3GP，MPG 等 30 种格式以上
3.12 图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF

3.13 USB2.0接口：2个USB HOST标准接口、2个USB扩展接口
3.14 串口：2-3个 RS232 (选配TTL)
3.15 SD卡：标准SD卡（支持自锁）
3.16 LVDS输出：双8位LVDS输出，可直接驱动50/60Hz液晶屏，支持1080P
3.17 模拟音频输出：支持左右声道输出, 内置双通道4R/20W，8R/10W功放
3.18 RTC实时时钟：支持
3.19 定时开关机：支持多种模式定时开关机
3.20 系统升级：支持USB升级，SD卡升级，远程升级
4、200万高清摄像机

4.1 识别率：≥99.9%

4.2 车牌识别种类：警车、武警、双层黄牌、摩托车、教练车、军车、个性化、粤港粤澳、使领馆、民航、4.3 新能源、台湾车牌、东南亚部分车牌

4.4 触发方式：视频触发、地感线圈触发、车辆捕获率≥99.9%

4.5 图片输出：200万像素JPEG

4.6 成像器件：1/3"  Exmor Sensor,Progressive Scan,Super Low Light CMOS 

4.7 有效像素：1920(H)×1080(V)
4.8 最低照度：0.01Lux
4.9 信噪比：≥50db(AGC OFF)
4.10补光灯参数：4颗大功率LED白光灯

4.11宽动态范围：≥100dB
4.12存储接口：支持SD2.0标准Micro SD(TF)卡,最大容量32G

4.13网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器

4.14报警输入接口：两组

4.15报警输出接口两组

4.16视频编码：H.264、MJPEG 

4.17图像分辨率：1080P（1920×1080），960P（1280x960），720P（1280x720），D1（704x576），CIF（352x288）

4.18视频压缩码率：32Kbps～16Mbps连续可调，支持CBR/VBR，支持onvif协议

4.19字幕叠加：支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调

4.20工作温度：-35℃ - +70℃
4.21工作湿度：0% - 90%
4.22防护等级：IP65

4.23供电：DC12V，3.81mm端子，支持反插保护

4.24设备功率：≤7W

4.25设备尺寸：125(长) *95（宽）*60(高)mm   
4.26设备重量：0.75千克
5、外置补光灯

5.1 外壳颜色黑色灌胶

5.2 功率：12W 

5.3 LED颗数：12*1W

5.4 光通量：1200LM 

5.5 色温：6000-6500K(白光)

5.6 LED品牌：晶元芯片

5.7 角度：45°

5.8 最佳投射距离：5-20米

5.9 电压：220VAC 

5.10开关控制：光控开关/延长光敏线

5.11防护等级：IP65

5.12尺寸：180*140*110mm

5.13重量：1KG

5.14工作温度：-20°～+60°

6、整体外观
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自动道闸
1、功能特点：

1.1停电手摇电机底部手轮起杆，来电自动复位。
1.2 曲臂连杆机芯结构，起落杆运行平稳。
1.3 无线遥控控制起杆、落杆和停止。
1.4红外对射防砸（需配红外对射装置）。
1.5支持车辆检测防砸（需安装地感装置）。
1.6 接停车场系统开、关控制信号（要求为干接点信号）。
1.7 红绿灯接口，干接点输出（可接电流小于10A的红绿灯）。
1.8.提供限位状态信号给停车场系统（输出COM/NO/NC）.
1.9.延时落杆功能。
1.10 记忆功能标配
 
2、工作环境参数：
2.1 机芯、电控箱工作温度：-35℃~+60℃
2.2 电源: 220V±10%  50/60HZ
2.3 额定功率：80W；电容：9+9uF/450V
2.4 相对湿度：≤90%RH
2.5 遥控距离：空旷条件下＜100M, ≥30M

整体外观：
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五、地感控制器
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1、功能特点：

1.1工作电源：AC220V/50Hz，2.5W
1.2灵敏度：三级可调
1.3工作温度：-40℃～+65℃
1.4工作频率：约100KHz
1.5相对湿度“最大95%
1.6采样时间：35ms
1.7储存温度：-40℃～+85℃
1.8最大线圈：1米×8米
1.9外型尺寸：45mm×75mm×120mm
1.10引线长度：最长10米

六、雷达地感控制器
功能特点：

1.1 工作电压（V）：10-16V

1.2 工作温度（℃）：-40℃~85℃

1.3 功耗（W）：< 2.5

1.4 防水等级：IP67

1.5 通信接口：RS485

1.6 横向宽度：默认±0.5米（±1米可配置）

1.7 纵向长度：默认3米（10米内可配置）

1.8 响应时间：1ms

1.9 在线调试：支持

六、终端收费设备
1、功能特点：

1.1  CCC证书编号: 2016011606859380
1.2  产品名称: Huawei/华为 FDR-A01W
1.3  网络类型: WIFI 4G
1.4  品牌: Huawei/华为
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1.5  型号: FDR-A01W
1.6  存储类型: 闪存

1.7  内存容量: 3GB
1.8  存储容量: 16GB 32GB 64GB
1.9  售后服务: 全国联保
1.10 接口类型: USB
1.11分辨率: 1920x1200
1.12 核心数: 八核心
1.13 CPU主频: 4x1.5GHz + 4x1.2GHz
1.14处理器型号: 高通骁龙615
1.15 触摸屏类型: 电容屏
1.16摄像头类型: 双摄像头
1.17屏幕尺寸: 10.1英寸
1.18 操作系统: Android 5.1
六、在线监控（收费软件）
1、功能特点

1.1  在线画面：支持1进1出、2进2出、3进3出、4进4出
1.2  脱机控制: 最大支持128进128出
1.3  软件架构：B/S
1.4  品牌: 车享享/中性
1.5  功能：支持进出场数据查询、在线监控、软件开关闸、中央缴费、出口缴费、主扫缴费、收费员汇总报表、换班管理等

[image: image10.png]H#f
fa
ot

FER

ey

SEFER

EEN+EEEER

P

gt

& 3En

RS

Aot

ERBEBHERLO2018

S

o

wEER

R ETEESES
B 246
BREG : 58

AR

R A
BRefiE: 2018-11-13 19:1403
HERHGE: 12857
ST 3

201811113 120612




七、后台管理软件
功能特点

1.1  收费管理：支持进出记录查询、异常报表分析、场内车辆查询及车牌更正功能
1.2  车辆管理：支持月租车、充值车、免费车辆的录入、批量导入、删除、延期等功能、

1.3  优惠管理：支持本地二维码、一维码、优惠卷、充值优惠、商家等功能

1.4  财务管理：支持日、月、年报表、已结算等报表分析

1.5  报表管理：支持车流、停流时长、车辆类型、收入来源等分析，并形成线型、柱状、表状报告图型

1.6  车场管理：支持车场管理、通道管理（支持：通行类型、通行时间、收费种类单独控制）、设备管理（支持单个设备开闸、关闸、在线监控、通讯情况等功能）、通行管理（可以独立针对某种类型车场控制精准权限）、智能库管理（可以设置停车场与智能库进行关联控制收费等功能）、收费规则（可以针对独立通道设置独立收费标准、可针对不同的车辆类型设置不同的收费标准），站点控制（可以在同一个停车场设置跨区域管里并设置不同的收费标准，分开结算等功能）

1.7  系统管理：支持管理员、收费员、查询员及增加权限控制等功能，可分为多极权限。
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